PARA PLOTAR OS ARQUIVOS DO ARQUITETÔNICO:

- ENVIAR TODOS ARQUIVOS PARA A PLOTADORA

- ENVIAR O ARQUIVO "BADERMANN.CTB" INCLUSO JUNTO AOS ARQUIVOS DE CAD.
  ELE CONTÉM AS CONFIGURAÇÕES DE PENAS NECESSÁRIAS PARA IMPRIMIR CORRETAMENTE.
  MUITAS PRANCHAS CONTÉM INFORMAÇÕES EM COLORIDO, PORTANTO É IMPRESCINDÍVEL
  A CORRETA IMPRESSÃO (NÃO EM PRETO E BRANCO APENAS)

- ENVIAR O ARQUIVO "FONTS BADERMANN.ZIP". ELE CONTÉM AS FONTS DO WINDOWS QUE 
  DEVEM SER COPIADAS PARA A PASTA C:WINDOWS\FONTS ANTES DE ABRIR O AUTOCAD.
  DEVEM SER INSTALADAS PARA CORRETA COMPREENSÃO DAS PLOTAGENS.